<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<system name="$${FILENAME}">
 <component
   name="$${FILENAME}"
   displayName="$${FILENAME}"
   version="1.0"
   description=""
   tags="INTERNAL_COMPONENT=true"
   categories="System" />
 <parameter name="bonusData"><![CDATA[bonusData 
{
   element altclkctrl_0
   {
      datum _sortIndex
      {
         value = "0";
         type = "int";
      }
   }
}
]]></parameter>
 <parameter name="clockCrossingAdapter" value="HANDSHAKE" />
 <parameter name="device" value="10M50DAF484C6GES" />
 <parameter name="deviceFamily" value="MAX 10" />
 <parameter name="deviceSpeedGrade" value="6" />
 <parameter name="fabricMode" value="QSYS" />
 <parameter name="generateLegacySim" value="false" />
 <parameter name="generationId" value="0" />
 <parameter name="globalResetBus" value="false" />
 <parameter name="hdlLanguage" value="VERILOG" />
 <parameter name="hideFromIPCatalog" value="true" />
 <parameter name="lockedInterfaceDefinition" value="" />
 <parameter name="maxAdditionalLatency" value="1" />
 <parameter name="projectName" value="m10_rgmii.qpf" />
 <parameter name="sopcBorderPoints" value="false" />
 <parameter name="systemHash" value="0" />
 <parameter name="testBenchDutName" value="" />
 <parameter name="timeStamp" value="0" />
 <parameter name="useTestBenchNamingPattern" value="false" />
 <instanceScript></instanceScript>
 <interface
   name="altclkctrl_input"
   internal="altclkctrl_0.altclkctrl_input"
   type="conduit"
   dir="end">
  <port name="inclk" internal="inclk" />
 </interface>
 <interface
   name="altclkctrl_output"
   internal="altclkctrl_0.altclkctrl_output"
   type="conduit"
   dir="end">
  <port name="outclk" internal="outclk" />
 </interface>
 <module
   name="altclkctrl_0"
   kind="altclkctrl"
   version="19.1"
   enabled="1"
   autoexport="1">
  <parameter name="CLOCK_TYPE" value="1" />
  <parameter name="DEVICE_FAMILY" value="MAX 10" />
  <parameter name="ENA_REGISTER_MODE" value="1" />
  <parameter name="GUI_USE_ENA" value="false" />
  <parameter name="NUMBER_OF_CLOCKS" value="1" />
  <parameter name="USE_GLITCH_FREE_SWITCH_OVER_IMPLEMENTATION" value="false" />
 </module>
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.clockCrossingAdapter" value="HANDSHAKE" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.insertDefaultSlave" value="FALSE" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.maxAdditionalLatency" value="1" />
</system>
