\documentclass[
  paper = a4
  fontsize = 12pt]{scrartcl}

% Adjust margins
\usepackage[bottom=3cm]{geometry}

% UTF-8 encoding
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

% German
\usepackage[ngerman]{babel}

% Improve visual appearance by tuning spacing between letters
\usepackage[activate={true,nocompatibility},final,tracking=true,kerning=true,factor=1100,stretch=10,shrink=10]{microtype}

% Figures and Captions
\usepackage{graphicx}
\usepackage[labelfont=bf, format=plain]{caption}
\usepackage{subcaption} %subfigures

% Increase PDF version from 1.5 to 1.7
\pdfminorversion=7

% Header
\setkomafont{pagehead}{\large\normalcolor\bfseries}
\usepackage[headsepline]{scrlayer-scrpage}
\clearpairofpagestyles
\ohead{25.05.2022\\Daniel Berninghoff}
\ihead{Inbetriebnahme der Ausleseelektronik des\\LHCb Scintillating Fibre (SciFi) Trackers}
\cfoot{\pagemark}


\begin{document}

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/LHCb}
  \caption{
    Seitenansicht des LHCb Detektors.
    Die beiden Protonenstrahlen kollidieren innerhalb des Vertex Locators auf der linken Seite.
  }
\end{figure}

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figures/Testsetup}
  \caption{
    Testaufbau der ersten gelungenen Auslese von zwei Datenverbindungen der SciFi Ausleseelektronik.
    Die SiPM Kanäle im unteren Bildbereich werden dabei mithilfe des Light-Injection-Systems (LIS) mit gepulstem Licht bestrahlt.
  }
\end{figure}

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/Timingscan}
  \caption{
    Stabile Übertragungsfenster von vier Datenverbindungen beim Übergang der PACIFIC ASICs zu den Cluster FPGAs.
    Über ein gemeinsames Intervall von $1.9\,$ns treten keine Übertragungsfehler in den 512 zugehörigen Kanälen auf.
  }
\end{figure}

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=1.0\textwidth]{figures/Complexity}
  \caption{
    Foto des ersten montierten, getesteten und inbetriebgenommenen \mbox{C-Frames} (links),
    sowie die Gesamtzahl der elektronischen Komponenten (rechts), die innerhalb der 256 Readout Boxes (ROBs) installiert sind.
  }
\end{figure}


\end{document}
